|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品名型号** | **规格参数** | | |
| 23.8寸触摸屏调度台 | 机体部分 | 机箱特性 | 一体式机箱/铝合金边框 |
| 机箱材料 | 冷轧钢板、镀锌钢板、铝合金等多种混合材料 |
| 机箱尺寸 | 758mm\*352mm\*89mm(不含底座) |
| 表面处理 | 面板黑砂纹烤漆，颜色为黑色，边缘为银色 |
| 安装方式 | 桌面式可拆卸支架安装方式，角度可调，同时支持嵌入式、壁挂式安装 |
| 整机重量 | 15KG |
| 显示部分 | 屏幕尺寸 | 21.5" |
| 分辨率 | 最大分辨率1920\*1080 显示比例16:9 |
| 颜色数量 | 16.7M , 74% NTSC |
| 像素间距 | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| 亮度(cd/m²) | 250 |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)（上下左右） |
| 工作温度 | 0℃-60℃ |
| 使用寿命 | 30000小时 |
| 触摸部分 | 感应方式 | 投影式电容屏 |
| 触摸分辨率 | 4096\*4096 |
| 触点精度 | ±1mm |
| 透 光 率 | 90% |
| 接口类型 | USB |
| 供电 | +5V@300mA |
| 系统支持 | Windows/Linux |
| 点击寿命 | 30亿次 |
| 系统参数 | 主板 | 工控主板 |
| 处理器 | I5-4200H系列处理器 |
| 芯片组 | Intel HM86 Chipset |
| 系统内存 | 4G DDR3 |
| 存储 | 128G SSD,可扩展1个SATA硬盘 |
| 扩展显示 | VGA接口、HDMI接口，支持三屏同步、异步扩展显示 |
| 扩展槽 | 内置1\*Mini PCIe，可扩展WIFI/BLE模块 |
| 声卡 | 集成Realtek ALC 269 HD Audio |
| 音频接口 | 1\* Audio Line-out，1\* MIC In |
| I/O接口 | 1\*RJ45， 4\*USB、2\*交换机LAN、1\*RS232 |
| 网络 | 1\*千兆网口 |
| 交换机 | 内置千兆交换机，外置2个交换机LAN |
| 开关 | 自复位式开关，LED电源指示灯 |
| 电源供应 | 外置支持DC 12V 10A电源适配器 ，适配器 AC220V输入 |
| 电源特性 | 整机功耗：45W（待机状态）； |
| 整机功耗：70W（运行3D 100%） |
| 话机部分 | 话机参数 | 内置IP话机\*2 |
| 其他 | 支持WEB管理、一键免提、命令播报IP |
| 环境参数 | 温度 | 工作温度：0℃~50℃ |
| 存储温度：-20摄氏度~60℃ |
| 湿度 | 5%~90%（非凝结状态） |
| 订购信息 | 配置一 | Intel I5-4200H系列/4G/128G SSD /720P | |
| 配置二 | Intel I7-8565U系列/16G/240G SSD/1080P | |