|  |  |
| --- | --- |
| **品名型号** | **技术参数** |
| 一机双屏触摸屏调度台 | 机体部分 | 机箱特性 | 一体式机箱/铝合金边框 |
| 型号：DDT238-L2P | 机箱材料 | 上部分显示屏部分采用全铝合金面板材料 |
|  | 下部分主机部分采用全铝合金面板材料+铝合金边框材料 |
|  | 转轴支架部分为全铝合金材料 |
|  | 后壳以及其他辅助材料采用钣金材料 |
|  | 机箱尺寸 | 824.06\*357.36\*109mm 不包含底座 |
|  | 表面处理 | 面板阳极氧化砂纹，颜色为黑色，铝边框银色喷漆 |
|  | 安装方式 | 桌面式可拆卸支架安装方式，角度可调 |
|  | 整机重量 | 15KG |
|  | 结构特性 | 副屏显示屏可上下翻转。 |
|  | 主屏显示屏 | 屏幕尺寸 | 23.8寸" |
|  | 分辨率 | 最大分辨率1920\*1080 显示比例16:9 |
|  | 颜色数量 | 16.7M , 74% NTSC |
|  | 像素间距 | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
|  | 亮度(cd/m²) | 250 |
|  | 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)（上下左右） |
|  | 工作温度 | 0℃-60℃ |
|  | 使用寿命 | 30000小时 |
|  | 副屏显示屏 | 屏幕尺寸 | 23.8寸" |
|  | 分辨率 | 最大分辨率1920\*1080 显示比例16:9 |
|  | 颜色数量 | 16.7M , 74% NTSC |
|  | 像素间距 | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
|  | 亮度(cd/m²) | 250 |
|  | 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)（上下左右） |
|  | 工作温度 | 0℃-60℃ |
|  | 使用寿命 | 30000小时 |
|  | 触摸部分 | 感应方式 | 2\*投影式电容屏 |
|  | 触摸分辨率 | 4096\*4096 |
|  | 触点精度 | ±1mm |
|  | 透 光 率 | 90% |
|  | 接口类型 | USB |
|  | 供电 | +5V@300mA |
|  | 系统支持 | Windows/Linux |
|  | 点击寿命 | 30亿次 |
|  | 系统参数 | 主板 | 工控主板  |
|  | 处理器 | Intel I7-6700HQ系列 |
|  | 芯片组 | Intel HM170Chipset |
|  | 系统内存 | 16G DDR4 |
|  | 存储 | 240 SSD |
|  | 独立显卡 | MXM高性能显卡 标配GT730 2G独显 |
|  | 扩展显示 | 3个HDMI，（内置已使用1个HDMI）可用HDMI外接显示屏实现一机三屏显示 |
|  | 扩展槽 | 内置1\*Mini PCIe，可扩展WIFI/BLE模块 |
|  | 声卡 | 集成Realtek ALC 269 HD Audio |
|  | 音频接口 | 1\* Audio Line-out，1\* MIC In  |
|  | I/O接口 | 1\*RJ45， 4\*USB、2\*交换机LAN |
|  | 网络 | 1\*千兆网口，已连接至内置交换机 |
|  | 交换机 | 内置千兆交换机，外置2个交换机LAN |
|  | 摄像头 | 200W像素 1080P |
|  | 内置音箱 | 内置8Ω3W喇叭 |
|  | 鹅颈麦克风 | 30mm鹅颈麦克风咪杆，航空插头固定 |
|  | 开关 | 自复位式开关，LED电源指示灯 |
|  | 电源供应 | 外置支持DC 12V 10A电源适配器 ，适配器 AC220V输入 |
|  | 电源特性 | 整机功耗：50W（待机状态）； |
|  | 整机功耗：85W（运行3D 100%） |
|  | 话机部分 | 话机参数 | 内置IP话机\*2 |
|  | 其他 | 支持WEB管理、一键免提、命令播报IP |
|  | 环境参数 | 温度 | 工作温度：0℃~50℃ |
|  | 存储温度：-20摄氏度~60℃ |
|  | 湿度 | 5%~90%（非凝结状态） |
|  |  |  |  |

