# SOC5080-CME500

## 产品描述

5U高集成度设备，采用19槽插板式设计，全表面贴装工艺，工业级设计。16个通用业务插槽，1个特殊槽位，光接入/E1接入， 单框实现512路电话，最大可扩展至2560路。可接入多种功能模块配合使用，组网方式灵活、业务丰富。可统一接入云平台管理， 实现设备集中网管，远程监控和维护。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 板卡名称 | 业务端口 | 槽位 | 描述 |
| 主控板 | 光口、E1口、网管口、调试口、LAN口、WAN口 | 1 | 提供双光口支持1+1备份，4个E1、2个LAN口、2个WAN口、2个调试口 |
| 2M业务板 | E1口 | 2-10 | 提供8个E1接口 |
| 用户板 | 32路 | 3-18 | 提供32路语音电话 |
| 电源板 | 交流/直流接口 | 19 | 可选择交流220V/直流电源-48V输入 |
| POTS板 | 32路 | 3-18 | 二/四线音频、E&M，磁石、RS232/RS485/RS422 |