# NET-HDMI01-4K

## 产品描述

采用桌面式设计，全表面贴装工艺。支持1920×1080@60Hz 的高清分辨率,自动设别和配置显示模式。可通过电信号进行传 输，HDC系列采用全数字、非压缩、无延迟、无失真光纤传输高清视频信号。能实现同时传输HDMI、音频、串口、键鼠等多种业 务。兼容HDMI 1.2标准；符合HDCP 1.2标准；内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；适用于高低温等工业严酷环境，内置 ESD静电保护，保障系统安全稳定。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务类型 | 业务端口 | 描述 |
| 上行接口 | 以太网口 | 提供1个用网线的接口 |
| 音频 | 3.5mm耳机孔 | 提供1个音频接口，用于独立音频的传输 |
| 视频 | HDMI接口 | 提供2个HDMI接口，发射端本地环出，接收端双输出 |
| 串口 | 工业端子 | 可选配1个串行数据接口 |
| KVM | USB接口 | 可选配1个键鼠功能接口 |