# SOC-G08-240

## 产品描述

SOC-G08-240多业务光端机是在原有光端机的基础上进行优化设计，专为语音和数据接入及专网组网建设而开发设计的综合业务传输产品，采用标准19英寸1U机箱，满足专网建设中2M、以太网、语音和异步数据等综合业务的接入和传输需要。SOC-G08-240多业务光端机有灵活的组网方式:点对点、星型、链型、树型、环型，并且支持级联和堆叠。可纳入SOC-NM2005网管平台，可对局端设备和远端设备进行监控和管理，实现多级网管、远程管理。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务类型 | 业务端口 | 描述 |
| 传输 | 光口 | 提供一个1\*9光口 |
| 传输 | DB37接口 | 提供8个E1接口 |
| 传输 | 以太网接口 | 1-2路，10/100M自适应以太网口 |
| 语音 | 16路 | 可提供1-16路语音电话 |
| 数据 | RS232/RS485/RS422接口 | 提供1-16路RS232/RS485/RS422的异步接口 |
| 管理 | 网管接口 | 提供1个RS485接口 |
| 电源 | 220V交流输入、工业端子 | 可提供交直流的方式供电，交流220V、直流-48V |