# BM专用嵌入式录音SOC-1900BM

## 产品描述

SOC1900BM系列产品是申瓯公司研发的新一代录音系统，硬盘可自主更换，采用国际领先的语音压缩技术，支持WAV和MP3文件格式，支持2、4、8、10倍等压缩，默认1T硬盘大约可存储录音32000小时，当存储空间满时新录音自动替换时间最早的录音。支持呼叫中心功能，具有客户资料管理，来电、去电弹屏，网页实时监听，网页一键外呼等功能。产品体积小，便于安装。广泛应用于政府、企业事业办公单位；法律、新闻媒体电话采访、取证录音等领域；公检法、武警部队；金融证券、贸易商务、投诉举报、服务等行业。

## 图片(略)

## 功能特点

录音系统路数最大可支持64路同时录音，内置3.5英寸大容量硬盘，低功耗，产品整机功耗<30W，无需电脑，独立工作;在需 要查看录音时，使用电脑登录管理录音，采用嵌入式Linux操作系统，安全可靠，无病毒，当系统的硬盘将满时，系统将自动清除 最先录音的资料，以保证系统可以常年不间断运行。支持WAV和MP3文件格式，支持2、4、8、10倍等压缩，每GB空间可存储录音 时间最长可达185小时，1T硬盘最大可存储180000小时，内置B/S架构呼叫中心，浏览器界面可直接操作，具有来电弹屏、一键外 呼、客户资料管理、话务监听等功能。